服务器模块

硬件准备 – 服务器主机

软件准备 – Mysql, Redis, Windows 10 企业版，Navicat, PostMan, Git

客户端模块

每个平板工作站对应一个客户端模块, 整个系统使用一个RFID打印机

硬件准备 – 平板电脑，RFID 读卡器，RFID天线 (非必须), 身份证指纹仪 (非必须), 磁贴，RFID 打印机，蓝牙脚踏板，

软件准备 – Labtrust 3.0, RFID硬件驱动，蓝牙脚踏板驱动，身份证指纹仪驱动，SoundBoost, Windows 10 升级到专业版，PostMan，

验证事项：

1. SoundBoost能否调高系统音量
2. 蓝牙脚踏板配置 蓝牙脚踏板需要先有线连接平板
3. 取精取卵的客户端需要验证身份证指纹仪
4. 蓝牙连接
5. 配置

更换系统时间格式

将LabTrustConfig 和 LabTrustImages这两个文件夹复制到平板终端中的C盘根目录下，并根据当前工作台的类型设置号LabTrustConfig 里面的内容

服务器开始不要用yarn dev 应该用 yarn start

防火墙

L1 过滤为解冻而存在